## Ф-ШБ-003/017

**Международный Казахско – Турецкий университет**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

 Согласовано Утерждаю

Начальник технического Вице ректор МКТУ

департамента МКТУ им. Х. А. Ясави им. Х.А. Ясави

« » 202 г.

**На электроснабжение объекта:**

**« »**

**Заказчик: ..........................**

 **« » 202 г.**

**Установленная мощность** **кВт**

**Категория потребителя – ........**

Для электроснабжения данного объекта необходимо выполнить следующие технические мероприятия:

1. На объекте предусмотреть установки ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП – 100 кВА «Население- 1» до объекта.
2. Трехфазный электронный счетчик класса точности не более 0,5, установить на вводе объекта.
3. Монтажные работы выполняются лицензированной организацией согласно проекта и требований «Правила устройства электроустоновок» (ПУЭ) и другим нормативно-техническим документам, оформлением протоколов испытания оборудования и актов выполненных работ.
4. Перед вводом объекта получить заключение экспертной организации и разрешение на подачу напряжения от «Госэнергонадзора».
5. Заключить договор на поставку электроэнергии с энергоснабжающей организацией.

Срок действия технических условии до подключения -

**ВИЗЫ:**

**Руководитель правового отдела ...................................**

**Главный энергетик ..................................**

**Руководитель отдела ремонта**

**электрооборудовании и линий ..................................**